|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**DERZLİ LAMİNANT PARKE TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**TEKNİK ÖZELLİKLER:**

\* 1.Kalite olacaktır

\* Kilit sistemi derzli olacaktır

\* Yüzey Aşınma Değeri AC4 32.sınıf olacaktır

\* En az 10 yıl garanti süresi olacaktır

\* En az 8 mm kalınlığında olacaktır

\* TSE Belgeli olacaktır

\*Parke altına kapron kullanılacak ve kalınlığı en az 3 mm olacaktır

\*Süpürgelik 6 cm olacaktır

\*Kapı önleri alüminyum çıta ile kapatılacaktır

\* Montaj ve diğer giderler teklif edilen fiyata dahil olacaktır