TEKNİK ŞARTNAME

**KÖMÜR SOBASI**

Kovalı tipi olmalıdır

Isı kontrolü için açma kapama özelliği olmalıdır

Soba 450 Kcal/h ısıya dayanıklı olmalıdır

**SOBA BORUSU SOBA KOVASI DİRSEK VE YARIM BORU**

Isıya dayanıklı olmalıdır

Dış yüzeyi emaye kaplı olmalıdır

Boru Çapı 130 mm olmalıdır

Boyut 70 cm uzunluğunda

**SOBA ALTI VE SOBA IZGARASI**

Dökme demirden yapılmış olmalı