**ÇÜNGÜŞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ**

# MOTORİN ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **KONU :** Bu şartname Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyacı olan akaryakıt satın alınması koşullarını içerir.

# Bu Şartnamede :

Çüngüş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü :İdare

Teklif verecek olanlar :İstekli

İhaleyi kazanan istekli : Yüklenici

Motorin : Petrol Ürünü

olarak adlandırılacaktır.

# GENEL ŞARTLAR :

Satın alınacak Motorinin miktarı 560 Litredir.

Satın alınacak Motorin araç için olup istasyon pompasından verilecek talep fişinde belirtilen miktar kadar teslim edilecektir.

# TEKNİK ŞARTLAR :

Teslim edilecek yakıt ürünleri, TS 3082’ de belirtilen özellikleri ihtiva edecektir.

# NAKLİYE :

Motorin;istasyon pompasından temin edilecektir. Nakliye için yüklenici İdarenin vereceği teslim süreleri ve miktarları kadar akaryakıt ürününü teslim etmek için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Teslimatta gecikme olması durumunda teknik şartnamedeki (5). beşinci madde hükümlerine göre işlem yapılmış olsa dahi İdarenin acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile İdarenin izniyle yükleniciye ait depolama tesisinden İdarenin acil ihtiyaçları karşılaması zorunludur.

# TESLİMAT : MOTORİN ALIMI İÇİN:

İdarenin ihtiyacı olan petrol ürünleri, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde üretim ve stok yapan rafineri merkezlerinden temin edilecek petrol ürünlerinden karşılanacaktır.

# TESLİMDE KULLANILACAK EVRAK :

Teslim edilen Motorin ürünü için, akaryakıtçı tarafından üç nüsha olarak “Geçici Teslim Alma Fişi” düzenlenir. Geçici teslim alma fişinin bir sureti yükleniciye veya görevlendireceği elemana verilir. Teslim alma fişinde petrol ürünün teslim alındığı tarih itibarı ile net toplam litre cinsinden ürünün miktarı ve cinsi keşifte belirtilen birimlerce esas alınmak kaydıyla yazılacak ve Tesellüm Heyeti ve teslim eden yüklenici veya görevli elemanı tarafından imzalanacaktır.

# MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ :

Muayene ve kabul işlemleri 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 11. maddesine göre yapılır. İdare gerekli gördüğü taktirde teslimatta teslim edilecek petrol ürünü için yüklenici tarafından rafineri veya dolum tesisine ait laboratuarlarda yapılan analiz raporlarını isteyebilir ; ayrıca rafineri veya dolum tesisine ait çıkış belgesi idareye verilecektir. Ayrıca İdare teslimi yapılacak ürün için su ve kirlilik testi yapmak üzere çökelme zamanına kadar tankeri bekletebilir. İçerisinde su ve diğer yabancı maddeler olduğu gözle tespit edilirse ürün teslim alınmaz ve tutanakla tespit edilerek iadesi yapılır.

Alınacak motorinin bu şartnamede belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığının kontrolü için İdare gerekli görürse kendi tespit edeceği laboratuarda test ettirebilir. Test sonucu TSE standardına ve olması gereken spesifik değerlere haiz değilse idari şartnamenin 51.3’üncü maddesine göre işlem yapılır.

TS-3082 ve TÜPRAŞ-400 Spesifikasyonlarını taşımayan yakıt ürününden dolayı hizmet araçlarında olabilecek arızaların giderilmesi için aracın yetkili servislerince yapılan tüm bakım ve onarıma ait (yedek parça ve işçilik dahil)masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

# MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU :

Motorini teslim alan İdarenin kuracağı Muayene ve Kabul Komisyonları tarafından kabul işlemleri yapılacaktır.

# TESLİM SÜRESİ :

İhalenin sözleşmeye bağlanmasından sonra İdarenin tesbit edeceği günden başlayarak ihtiyaç hasıl oldukça İdarenin vereceği miktar doğrultusunda Yüklenici,ikinci maddede belirtilen yere sipariş miktarı kadar teslim edecektir.

Bu Teknik Şartname 9 (dokuz) maddeden oluşmaktadır.

Bu şartname hükümlerini okudum ve hükümlerini aynen kabul ediyorum.

……………. Kaşe / İmza