İÇME SUYU HİDROFORU MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Basınç Şalteri: 2-8 Bar arası olacaktır.

Yangın ve içme suyu hidroforlarının bakımı yapılacaktır.

Basınç tankı 10 Bar, 300 LT kapasiteli olacaktır. Tankın montajı yapılacak olup montaj malzemeleri yükleniciye aittir.

Arızalı fan ve difrizör değişimi yapılacak.

Keçe değişimi yapılacak.

Cihazların bakım ve onarımı ile devreye alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

İÇME SUYU HİDROFORU MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Basınç Şalteri: 2-8 Bar arası olacaktır.

Yangın ve içme suyu hidroforlarının bakımı yapılacaktır.

Basınç tankı 10 Bar, 300 LT kapasiteli olacaktır. Tankın montajı yapılacak olup montaj malzemeleri yükleniciye aittir.

Arızalı fan ve difrizör değişimi yapılacak.

Keçe değişimi yapılacak.

Cihazların bakım ve onarımı ile devreye alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

İÇME SUYU HİDROFORU MALZEME ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Basınç Şalteri: 2-8 Bar arası olacaktır.

Yangın ve içme suyu hidroforlarının bakımı yapılacaktır.

Basınç tankı 10 Bar, 300 LT kapasiteli olacaktır. Tankın montajı yapılacak olup montaj malzemeleri yükleniciye aittir.

Arızalı fan ve difrizör değişimi yapılacak.

Keçe değişimi yapılacak.

Cihazların bakım ve onarımı ile devreye alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.