ÇELİK HALATLI PENCERE KİLİDİ İLE GÜVNLİK FİLESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Halat kalınlığı 5 mm olacak.450 kg kadar kuvvete dayanacak kapasitede olmalıdır.Anahtarı ile beraber olacaktır.Halat boyu en az 20 cm olacaktır. |

|  |
| --- |
| * Güvenlik Filesi:
* Kullanılan İplik: %100 Polyamid
* İp Kalınlığı: 6 mm
* Göz Aralığı: 10 cm x 10 cm (Kareleme)
* Taşıma Kapasitesi: ~600 kg
* Üretim Biçimi: Düğümlü El Örgüsü / Düğümsüz Makine Ağı
 |

**Diğer hususlar:**

* Güvenlik filesi için tüm bağlantılar yüklenici tarafından yapılacaktır.
* Merdivenlere ve duvara yapılacak montajlarda kırıntı döküntü olmayacaktır.
* Merdiven montajlarında, montaj yerleri öğrencilere zarar vermeyecek şekilde olacaktır.
* Pencere kilitlerinin montajı yapılacak olup anahtarlar idareye teslim edilecektir.
* *Verilen ölçüler yaklaşık olup ana merdiven ile yangın merdiveninin tamamına file çekilecektir. Net ölçümler için sorumluluk yükleniciye aittir.*
* *Çalışmalar eğitim ve öğretimi aksatmayacak sürelerde yapılacaktır.*
* *İşin teslim süresi 20 gündür.*