|  |
| --- |
| ACİL ÇIKIŞ BARI (PANİK BARI) |
|  | Gövde: AlüminyumMontaj tipi: Tek kanat kapılar ve yangın kapıları için sol veya sağ kapılara uyumlu olmalıdır.  |

KAPI KOLLARI, KAPI KİLİTLERİ VE ACİL ÇIKIŞ BARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

|  |
| --- |
| KAPI KOLU TAM BARİYERLİ |
|  | Ayna: Üçken olacaktır.Dışarı taşma mesafesi: 2,5 cmVida yerleri kapalı olacaktır. Her kapı için 10 adet uygun ebatta ahşap vidası olacaktır.Barlar arasında bağlantı pimi dahil olacaktır.Pim resimdeki gibi vidalı olacaktır. |

|  |
| --- |
| İÇ KAPI GÖMME KİLİDİ |
|  | Teknik Bilgiler: Gövde: Çelik. Galvaniz kaplamalı. Ayna ve Karşılık: Çelik. Pirinç kaplamalı. Sürgü: Zamak döküm. Pirinç kaplamalı. İki turlu. Mandal: Zamak döküm. Pirinç kaplamalı. Anahtar: Özel zamak döküm. Pirinç kaplamalı. Yön: Çevrilebilir.Ayna dahildir.Ölçü: Kapılara göre değişiklik gösterebilir. |
| **NİKEL SATEN ODA KAPI KOLU** |
|  | * Teknik Bilgiler:
* 1 Takım (1 Adet Sağ + 1 Adet Sol)  Kapı Kolu.
* 1 Adet Kapı Kolu İç Demiri.
* Montaj vidaları.

Kapı kolu gömme anahtar için uygun olacaktır. |

|  |
| --- |
| PVC PLASTİK KAPI KOLU |
|  | * Ürün Bilgiler
* Uzunluk: 22c
* Genişlik: 3
* Plastik kaplamalı metal olacaktır.
* Üzerinde iç kilidi bulunacaktır.
* Montaj vidaları dahil olacaktır.
 |

|  |
| --- |
| PANEL KAPI MENTEŞESİ (PASLANMAZ) |
|  | * Ürün Bilgiler

10 X 5.1 Cm* 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
 |

|  |
| --- |
| ALUMİNYUM EKSENEL PENCERE KOLU |
|  | * Ürün Bilgiler

10 X 5.1 Cm* 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır.
* Alüminyum pencerelere uyumlu olacaktır
 |

|  |
| --- |
| KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ ÜÇGEN ANAHTARLI |
|  | * Ürün Bilgiler
* Üçgen anahtarlı olacaktır.
 |

* İdare tarafından talep edilen ürünlerin (tamamı veya bir kısmı) montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.
* *Çalışmalar eğitim ve öğretimi aksatmayacak sürelerde yapılacaktır.*
* *İşin teslim süresi 20 gündür.*