|  |  |
| --- | --- |
| ACİL ÇIKIŞ BARI (PANİK BARI) | |
|  | Gövde: Alüminyum Montaj tipi: Tek kanat kapılar ve yangın kapıları için sol veya sağ kapılara uyumlu olmalıdır. |

KAPI KOLLARI, KAPI KİLİTLERİ VE ACİL ÇIKIŞ BARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

|  |  |
| --- | --- |
| KAPI KOLU TAM BARİYERLİ | |
|  | Ayna: Üçken olacaktır.  Dışarı taşma mesafesi: 2,5 cm  Vida yerleri kapalı olacaktır.  Her kapı için 10 adet uygun ebatta ahşap vidası olacaktır.  Barlar arasında bağlantı pimi dahil olacaktır.  Pim resimdeki gibi vidalı olacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| İÇ KAPI GÖMME KİLİDİ | |
|  | Teknik Bilgiler: Gövde: Çelik. Galvaniz kaplamalı.  Ayna ve Karşılık: Çelik. Pirinç kaplamalı. Sürgü: Zamak döküm. Pirinç kaplamalı. İki turlu.  Mandal: Zamak döküm. Pirinç kaplamalı. Anahtar: Özel zamak döküm. Pirinç kaplamalı. Yön: Çevrilebilir.  Ayna dahildir.  Ölçü: Kapılara göre değişiklik gösterebilir. |
| **NİKEL SATEN ODA KAPI KOLU** | |
|  | * Teknik Bilgiler: * 1 Takım (1 Adet Sağ + 1 Adet Sol)  Kapı Kolu. * 1 Adet Kapı Kolu İç Demiri. * Montaj vidaları.   Kapı kolu gömme anahtar için uygun olacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| PVC PLASTİK KAPI KOLU | |
|  | * Ürün Bilgiler * Uzunluk: 22c * Genişlik: 3 * Plastik kaplamalı metal olacaktır. * Üzerinde iç kilidi bulunacaktır. * Montaj vidaları dahil olacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| PANEL KAPI MENTEŞESİ (PASLANMAZ) | |
|  | * Ürün Bilgiler  10 X 5.1 Cm  * 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. |

|  |  |
| --- | --- |
| ALUMİNYUM EKSENEL PENCERE KOLU | |
|  | * Ürün Bilgiler  10 X 5.1 Cm  * 304 kalite paslanmaz çelik olacaktır. * Alüminyum pencerelere uyumlu olacaktır |

|  |  |
| --- | --- |
| KAPI SABİTLEME KİLİT SİSTEMİ ÜÇGEN ANAHTARLI | |
|  | * Ürün Bilgiler * Üçgen anahtarlı olacaktır. |

* İdare tarafından talep edilen ürünlerin (tamamı veya bir kısmı) montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.
* *Çalışmalar eğitim ve öğretimi aksatmayacak sürelerde yapılacaktır.*
* *İşin teslim süresi 20 gündür.*